任杨村水泥场浇筑及充电桩预算清单

一、场地浇筑：36米×15米=540平方米。明细如下：

1、原场地破碎清运：350平方米×20元=7000元。

2、砖渣厚20公分：540平方米×15元=8100元。

3、垫层平整压实：540平方米×10元=5400元。

4、C30混凝土：540平方米×50元=27000元。

5、浇筑人员工资：540平方米×14元=7560元。

二、充电桩：2台，明细如下：

1、国标高速充电桩2台×8000元=16000元。

2、接线电缆：50米×78.8元=3940元。

三、总计：75000元(含税价)。