# 苗庄村砖驳岸预算

苗庄村砖驳岸长100米，高含基础2米，全部用0.24×0.12×0.16的标准砖砌筑，5米一个砖栏，从底脚到顶，规0.24×0.24砖柱，基础开槽、回填、夯实，不含运土，每米40元，

1. 开槽、回填、夯实不含运土，每米40元，

100米×40元/米=4000元

1. 1、砖基础：

40寸一砖 35寸一砖 30寸一砖

25寸一砖 20寸一砖 15寸一砖

十寸石墙 基础100米两头各出20寸向上坡比高0.55m 计36.57㎡

1. 正墙2m-0.55m=1.45m(十寸砖墙）

1.45×100m×0.24m=34.8m³

1. 砖柱5m一个 计21个

从基础到墙顶 21×2×0.24×0.24=2.42m³

合计73.79m³

75#水泥砂浆砖基础墙计73.79m³

1. 红砖：每立方526×73.79×0.5元/块=19406.5元
2. 水泥：每立方65/Kg×73.79×320元/吨=1537.28元
3. 粗砂：每立方0.387吨×73.79×130元/吨=3712.8元
4. 工资：每立方214元×73.79=15791元

计40447.58元

1. 外粉刷 1:3水泥砂浆粉刷两遍，含材料、工资每平方29元，两头各加24cm，计48cm

100.48×（1.45+顶0.24）=100.48×1.7×29=4953.66元

脚手费每米13元，100m×13元=1300元

如超部分另新增

不含税金 合计总价为50701.24元